- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Related Pages

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Defines

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y
- z

### - s -

- SBC_ADDITIONAL_SENSE_LENGTH : scsi_decoder.h
- SBC_ALTERNATE_SECTORS_PER_ZONE_LSB : scsi_decoder.h
- SBC_ALTERNATE_SECTORS_PER_ZONE_MSB : scsi_decoder.h
- SBC_ALTERNATE_TRACK_PER_LU_LSB : scsi_decoder.h
- SBC_ALTERNATE_TRACK_PER_LU_MSB : scsi_decoder.h
- SBC_ALTERNATE_TRACK_PER_ZONE_LSB : scsi_decoder.h
- SBC_ALTERNATE_TRACK_PER_ZONE_MSB : scsi_decoder.h
- SBC_ASC_FORMAT_ERROR : scsi_decoder.h
- SBC_ASC_INVALID_COMMAND_OPERATION_CODE : scsi_decoder.h
- SBC_ASC_INVALID_FIELD_IN_CDB : scsi_decoder.h
- SBC_ASC_LOGICAL_UNIT_NOT_READY : scsi_decoder.h
- SBC_ASC_MEDIUM_NOT_PRESENT : scsi_decoder.h
- SBC_ASC_NO_ADDITIONAL_SENSE_INFORMATION : scsi_decoder.h
- SBC_ASC_NOT_READY_TO_READY_CHANGE : scsi_decoder.h
- SBC_ASC_WRITE_PROTECTED : scsi_decoder.h
- SBC_ASCQ_FORMAT_COMMAND_FAILED : scsi_decoder.h
- SBC_ASCQ_INITIALIZING_COMMAND_REQUIRED : scsi_decoder.h
- SBC_ASCQ_OPERATION_IN_PROGRESS : scsi_decoder.h
- SBC_BLOCK_DESCRIPTOR_LENGTH : scsi_decoder.h
- Sbc_build_sense : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_CHANGE_DEFINITION : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_DIR_IN : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_DIR_OUT : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_FORMAT_UNIT : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_INQUIRY : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_MODE_SELECT_10 : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_MODE_SELECT_6 : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_MODE_SENSE_10 : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_MODE_SENSE_6 : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_PREVENT_ALLOW_MEDIUM_REMOVAL : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_READ_10 : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_READ_6 : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_READ_CAPACITY : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_READ_CD_ROM_CAPACITY : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_READ_LONG : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_READ_TOC : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_RECEIVE_DIAGNOSTICS : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_RELEASE_10 : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_REQUEST_SENSE : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_RESERVE_10 : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_SEND_DIAGNOSTIC : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_START_STOP_UNIT : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_SYNCHRONIZE_CACHE : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_TEST_UNIT_READY : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_VERIFY_10 : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_WRITE_10 : scsi_decoder.h
- SBC_CMD_WRITE_BUFFER : scsi_decoder.h
- SBC_COMMAND_SPECIFIC_INFORMATION_0 : scsi_decoder.h
- SBC_COMMAND_SPECIFIC_INFORMATION_1 : scsi_decoder.h
- SBC_COMMAND_SPECIFIC_INFORMATION_2 : scsi_decoder.h
- SBC_COMMAND_SPECIFIC_INFORMATION_3 : scsi_decoder.h
- SBC_CONTROL_BYTE : scsi_decoder.h
- SBC_CORRECTION_SPAN : scsi_decoder.h
- SBC_DATA_BYTE_PER_SECTOR_LSB : scsi_decoder.h
- SBC_DATA_BYTE_PER_SECTOR_MSB : scsi_decoder.h
- SBC_DATA_STROBE_OFFSET : scsi_decoder.h
- SBC_DEFAULT_MEDIUM_TYPE : scsi_decoder.h
- SBC_DEV_SPEC_PARAM_WR_ENABLE : scsi_decoder.h
- SBC_DEV_SPEC_PARAM_WR_PROTECT : scsi_decoder.h
- SBC_DEVICE_STEP_PULSE_WIDTH : scsi_decoder.h
- SBC_DEVICE_STEP_RATE_LSB : scsi_decoder.h
- SBC_DEVICE_STEP_RATE_MSB : scsi_decoder.h
- SBC_FIELD_REPLACEABLE_UNIT_CODE : scsi_decoder.h
- SBC_FLEXIBLE_DISK_DOUBLE_SIDED_UNSPECIFIED : scsi_decoder.h
- SBC_FLEXIBLE_DISK_SINGLE_SIDED_UNSPECIFIED : scsi_decoder.h
- SBC_HEAD_LOAD_DELAY : scsi_decoder.h
- SBC_HEAD_OFFSET_COUNT : scsi_decoder.h
- SBC_HEAD_SETTLE_DELAY_LSB : scsi_decoder.h
- SBC_HEAD_SETTLE_DELAY_MSB : scsi_decoder.h
- SBC_HEAD_UNLOAD_DELAY : scsi_decoder.h
- SBC_MAX_INQUIRY_DATA : scsi_decoder.h
- SBC_MEDIUM_ROTATION_RATE_LSB : scsi_decoder.h
- SBC_MEDIUM_ROTATION_RATE_MSB : scsi_decoder.h
- SBC_MEDIUM_TYPE : scsi_decoder.h
- SBC_MODE_DATA_LENGTH_CODE_ALL : scsi_decoder.h
- SBC_MODE_DATA_LENGTH_FLEXIBLE_DISK : scsi_decoder.h
- SBC_MODE_DATA_LENGTH_FORMAT_DEVICE : scsi_decoder.h
- SBC_MODE_DATA_LENGTH_INFORMATIONAL_EXCEPTIONS : scsi_decoder.h
- SBC_MODE_DATA_LENGTH_READ_WRITE_ERROR_RECOVERY : scsi_decoder.h
- SBC_MOTOR_OFF_DELAY : scsi_decoder.h
- SBC_MOTOR_ON_DELAY : scsi_decoder.h
- SBC_MRIE : scsi_decoder.h
- SBC_MSK_DBD : scsi_decoder.h
- SBC_MSK_PAGE_CODE : scsi_decoder.h
- SBC_MSK_PAGE_CONTROL : scsi_decoder.h
- SBC_NUMBER_OF_CYLINDERS_LSB : scsi_decoder.h
- SBC_NUMBER_OF_CYLINDERS_MSB : scsi_decoder.h
- SBC_NUMBER_OF_HEAD : scsi_decoder.h
- SBC_PAGE_CODE_ALL : scsi_decoder.h
- SBC_PAGE_CODE_FLEXIBLE_DISK : scsi_decoder.h
- SBC_PAGE_CODE_FORMAT_DEVICE : scsi_decoder.h
- SBC_PAGE_CODE_INFORMATIONAL_EXCEPTIONS : scsi_decoder.h
- SBC_PAGE_CODE_READ_WRITE_ERROR_RECOVERY : scsi_decoder.h
- SBC_PAGE_LENGTH_FLEXIBLE_DISK : scsi_decoder.h
- SBC_PAGE_LENGTH_FORMAT_DEVICE : scsi_decoder.h
- SBC_PAGE_LENGTH_INFORMATIONAL_EXCEPTIONS : scsi_decoder.h
- SBC_PAGE_LENGTH_READ_WRITE_ERROR_RECOVERY : scsi_decoder.h
- SBC_PIN34_PIN2 : scsi_decoder.h
- SBC_PIN4_PIN1 : scsi_decoder.h
- SBC_PRODUCT_ID : config.h
- SBC_READ_CAPACITY_LENGTH : scsi_decoder.h
- SBC_READ_RETRY_COUNT : scsi_decoder.h
- SBC_RECOVERY_LIMIT_LSB : scsi_decoder.h
- SBC_RECOVERY_LIMIT_MSB : scsi_decoder.h
- SBC_RESPONSE_CODE_SENSE : scsi_decoder.h
- SBC_REVISION_ID : config.h
- SBC_SECTOR_PER_TRACK : scsi_decoder.h
- Sbc_send_check_condition : scsi_decoder.h
- Sbc_send_failed : scsi_decoder.h
- Sbc_send_good : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_ABORTED_COMMAND : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_BLANK_CHECK : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_COPY_ABORTED : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_DATA_PROTECT : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_HARDWARE_ERROR : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_ILLEGAL_REQUEST : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_MEDIUM_ERROR : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_MISCOMPARE : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_NO_SENSE : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_NOT_READY : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_RECOVERED_ERROR : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_SPECIFIC_0 : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_SPECIFIC_1 : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_SPECIFIC_2 : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_UNIT_ATTENTION : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_VENDOR_SPECIFIC : scsi_decoder.h
- SBC_SENSE_KEY_VOLUME_OVERFLOW : scsi_decoder.h
- SBC_STARTING_CYLINDER_REDUCED_WRITE_LSB : scsi_decoder.h
- SBC_STARTING_CYLINDER_REDUCED_WRITE_MSB : scsi_decoder.h
- SBC_STARTING_CYLINDER_WRITE_COMPENSATION_LSB : scsi_decoder.h
- SBC_STARTING_CYLINDER_WRITE_COMPENSATION_MSB : scsi_decoder.h
- SBC_STEP_PULSE_PER_CYLINDER : scsi_decoder.h
- SBC_TRACK_PER_ZONE_LSB : scsi_decoder.h
- SBC_TRACK_PER_ZONE_MSB : scsi_decoder.h
- SBC_TRANSFER_RATE_LSB : scsi_decoder.h
- SBC_TRANSFER_RATE_MSB : scsi_decoder.h
- Sbc_valid_write_usb : scsi_decoder.h
- SBC_VENDOR_ID : config.h
- SBC_WRITE_COMPENSATION : scsi_decoder.h
- SBC_WRITE_RETRY_COUNT : scsi_decoder.h
- Scheduler_call_next_init : scheduler.h
- Scheduler_call_next_task : scheduler.h
- SCHEDULER_CUSTOM : scheduler.h
- SCHEDULER_FREE : scheduler.h
- Scheduler_new_schedule : scheduler.h
- SCHEDULER_TASK : scheduler.h
- Scheduler_task_1 : conf_scheduler.h
- Scheduler_task_1_init : conf_scheduler.h
- Scheduler_task_2 : conf_scheduler.h
- Scheduler_task_2_init : conf_scheduler.h
- Scheduler_task_3 : conf_scheduler.h
- Scheduler_task_3_init : conf_scheduler.h
- SCHEDULER_TIMED : scheduler.h
- SCHEDULER_TYPE : conf_scheduler.h
- SCKI : mcu.h
- Scsi_start_read_action : conf_usb.h
- Scsi_start_write_action : conf_usb.h
- Scsi_stop_read_action : conf_usb.h
- Scsi_stop_write_action : conf_usb.h
- SE : mcu.h
- Select_external_clock : at90usb162_quickstart_drv.h
- Select_RC_clock : at90usb162_quickstart_drv.h
- SELF_POWERED : usb_descriptors.h , usb_task.h
- SET : compiler.h
- SET_ADDRESS : usb_task.h
- SET_BIT_X : compiler.h
- SET_CONFIGURATION : usb_task.h
- SET_DESCRIPTOR : usb_task.h
- SET_FEATURE : usb_task.h
- Set_idle_mode : power_drv.h
- SET_INTERFACE : usb_task.h
- Set_power_down_mode : power_drv.h
- Set_prescaler : power_drv.h
- SET_REPORT : usb_descriptors.h
- SET_SFR_BIT : compiler.h
- Setup_adc_noise_reduction_mode : power_drv.h
- Setup_ext_standby_mode : power_drv.h
- Setup_idle_mode : power_drv.h
- Setup_power_down_mode : power_drv.h
- Setup_power_save_mode : power_drv.h
- Setup_standby_mode : power_drv.h
- SFR_B : compiler.h
- SFR_B2 : compiler.h
- SFR_B_EXT : compiler.h
- SFR_W : compiler.h
- SFR_W_EXT : compiler.h
- SIGRD : mcu.h
- SIZE_1024 : usb_drv.h
- SIZE_128 : usb_drv.h
- SIZE_16 : usb_drv.h
- SIZE_256 : usb_drv.h
- SIZE_32 : usb_drv.h
- SIZE_512 : usb_drv.h
- SIZE_64 : usb_drv.h
- SIZE_8 : usb_drv.h
- Sleep_instruction : power_drv.h
- SM0 : mcu.h
- SM1 : mcu.h
- SM2 : mcu.h
- SN_INDEX : usb_descriptors.h
- SOFE : mcu.h
- SOFI : mcu.h
- SP0 : mcu.h
- SP1 : mcu.h
- SP10 : mcu.h
- SP11 : mcu.h
- SP12 : mcu.h
- SP13 : mcu.h
- SP14 : mcu.h
- SP15 : mcu.h
- SP2 : mcu.h
- SP3 : mcu.h
- SP4 : mcu.h
- SP5 : mcu.h
- SP6 : mcu.h
- SP7 : mcu.h
- SP8 : mcu.h
- SP9 : mcu.h
- SPE : mcu.h
- SPI2X : mcu.h
- Spi_ack_cmd : spi_drv.h
- Spi_ack_read : spi_drv.h
- Spi_ack_write : spi_drv.h
- SPI_CONFIG : config.h
- Spi_config_speed : spi_drv.h
- Spi_disable : spi_drv.h
- Spi_disable_it : spi_drv.h
- Spi_disable_ss : spi_drv.h
- Spi_enable : spi_drv.h
- Spi_enable_it : spi_drv.h
- Spi_enble_ss : spi_drv.h
- Spi_eor : spi_drv.h
- Spi_eot : spi_drv.h
- Spi_get_byte : spi_drv.h
- Spi_get_colision_status : spi_drv.h
- Spi_hw_init : spi_drv.h
- Spi_init_bus : spi_drv.h
- SPI_MASTER_MODE_0 : spi_drv.h
- SPI_MASTER_MODE_1 : spi_drv.h
- SPI_MASTER_MODE_2 : spi_drv.h
- SPI_MASTER_MODE_3 : spi_drv.h
- SPI_RATE_1 : spi_drv.h
- SPI_RATE_3 : spi_drv.h
- SPI_RATE_5 : spi_drv.h
- SPI_RATE_6 : spi_drv.h
- Spi_read_data : spi_drv.h
- Spi_read_dummy : spi_drv.h
- Spi_rx_ready : spi_drv.h
- Spi_select_master_mode : spi_drv.h
- Spi_select_slave_mode : spi_drv.h
- Spi_send_byte : spi_drv.h
- Spi_set_doublespeed : spi_drv.h
- Spi_set_mode : spi_drv.h
- SPI_SLAVE_MODE_0 : spi_drv.h
- SPI_SLAVE_MODE_1 : spi_drv.h
- SPI_SLAVE_MODE_2 : spi_drv.h
- SPI_SLAVE_MODE_3 : spi_drv.h
- Spi_tx_ready : spi_drv.h
- Spi_wait_eor : spi_drv.h
- Spi_wait_eot : spi_drv.h
- Spi_wait_spif : spi_drv.h
- Spi_write_data : spi_drv.h
- Spi_write_dummy : spi_drv.h
- SPIDER : config.h
- SPIE : mcu.h
- SPIF : mcu.h
- SPMEN : mcu.h
- SPMIE : mcu.h
- SPR0 : mcu.h
- SPR1 : mcu.h
- STALLEDE : mcu.h
- STALLEDI : mcu.h
- STALLRQ : mcu.h
- STALLRQC : mcu.h
- Start_pll : pll_drv.h
- STK525 : config.h
- Stop_pll : pll_drv.h
- STRING_DESCRIPTOR : usb_task.h
- SUSPE : mcu.h
- SUSPENDED : usb_standard_request.h
- SUSPI : mcu.h
- SYNCH_FRAME : usb_task.h